学生宿舍楼防火门尺寸数量说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼栋号** | **尺寸** | **镗数** | **平方/m²** | **等级** |
| 1号楼东边 | 2720X1770 | 6 | 28.8864 | 钢框木扇乙级、过道防火门 |
| 1号楼西边 | 2720X2070 | 6 | 33.7824 | 钢框木扇乙级、过道防火门 |
| 2号楼东边 | 2720X1770 | 6 | 28.8864 | 钢框木扇乙级、过道防火门 |
| 2号楼西边 | 2700X2070 | 6 | 33.7824 | 钢框木扇乙级、过道防火门 |
| 3号楼东边 | 2700X1780 | 6 | 28.836 | 钢框木扇乙级、过道防火门 |
| 3号楼西边 | 2700X3600 | 6 | 58.32 | 钢框木扇乙级、过道防火门 |
| 4号楼东边 | 2700X1780 | 6 | 28.836 | 钢框木扇乙级、过道防火门 |
| 4号楼西边 | 2700X3600 | 6 | 58.32 | 钢框木扇乙级、过道防火门 |
| 5号楼4、6层 | 2100X1480 | 2 | 6.216 | 钢框木扇乙级、过道防火门 |
| 6号楼3、5、6层 | 2100X1480 | 3 | 9.324 | 钢框木扇乙级、过道防火门 |
| **总数** |  | **53** | **315.1896** |  |

备注：1、防火疏散门的防火门单开应在门的疏散方向上安装单向闭门器，双开门需在门框上口中间安装顺位器。2、防火门应选择按照国家规定标准生产厂家，符合国家标准、检测合格。3、洞口尺寸需要生产厂家现场测量。4、搬运费、上楼费、旧门拆除费、灌浆费、水泥黄沙材料费等均包含在此报价中。